Новомиколаївський район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 292,4 км, в т.ч. обласних 109,2 км, районних 183,2 км.

Капітальний та поточний середній ремонт не заплановано.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «РЕМШЛЯХБУД».

На експлуатаційне утримання передбачено 5 457,5 тис. грн.

До складу робіт з експлуатаційного утримання відносяться такі основні роботи: ямковий ремонт, встановлення та заміна дорожніх знаків, нанесення розмітки, озеленення: ліквідація порослі та покіс узбіччя, планування узбіччя, зимове утримання та інші не передбачувані аварійні роботи.

Ямковий ремонт виконано по автодорогах: О081238 Терсянка -Тернувате - Верхня Терса - станція Залізничне, на площі 2477 м², С081201 Любицьке - Різдвянка, на площі 3820 м², С081224 Лісне - /С081209/, на площі 1559 м².

Всього виконано робіт на загальній площі 7856 м², орієнтовно на суму 5 499,0 тис. грн.

За окремим договором ТОВ «ДОРРЕМ ТЕХНОЛОГІЇ» ведуться роботи з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом по автодорогам: С081203 Новомиколаївка - Веселий Гай, С081201 Любицьке – Різдвянка, С081204 Берестове - Веселий Гай - /Н-15/, О081237 Новомиколаївка – Сторчове – Максимівка – Михайло-Лукашеве, виконано робіт на загальній площі 4062 м².

Всього заплановано виконати робіт на площі 11 557 м², на суму 3 865,8 тис. грн.

У рамках співфінансування з Самойлівською сільською радою заплановано ремонт автодороги С081206 /О081238/ - Самойлівка. Договір укладено. Кошти від сільської ради, у сумі 100,0 тис. грн. не надходили.