Оріхівський район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 313,9 км, в т.ч. обласних 220,8 км, районних 93,1 км.

Капітальний та поточний середній ремонт не заплановано.

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «ДОРРЕМ ТЕХНОЛОГІЇ».

На експлуатаційне утримання передбачено 5 858,8 тис. грн.

До складу робіт з експлуатаційного утримання відносяться такі основні роботи: ямковий ремонт, встановлення та заміна дорожніх знаків, нанесення розмітки, озеленення: ліквідація порослі та покіс узбіччя, планування узбіччя, зимове утримання та інші не передбачувані аварійні роботи.

Ямковий ремонт виконано по автодорогах: О081343 Трудооленівка - Ясна Поляна - Одарівка та О081345 Новотроїцьке - Вільнянка - Микільське, на загальній площі 2716 м², на суму 2 962,2 тис. грн.

За окремим договором планується виконання робіт з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом, на площі 11 802 м², на суму 3 860,6 тис. грн.

Ведуться роботи з покосу трав на узбіччі по автодорогам: О081341 Комишуваха-Ясна Поляна-Барвінівка-Різдвянка, О081343 Трудооленівка – Ясна Поляна – Одарівка, О081345 Новотроїцьке – Вільнянка – Микільське, О081342 Комишуваха – Магдалинівка – Юрківка –Таврійське – Омельник, О081346 Оріхів- Новопавлівка – Юрківка, О081349 Оріхів – Мирне – Молочанськ.