Пологівський район

Протяжність автодоріг загального користування місцевого значення в районі 279,6 км, в т.ч. обласних 161,1 км, районних 118,5 км.

Поточний середній ремонт заплановано по автодорогам:

1. О081491 Пологи-Кінські Роздори - Андріївка-Нововасилівка-Бердянськ, протяжністю 1,7 км, очікувана вартість 11 364,5 тис. грн.

На об'єкті влаштовано вирівнюючий та верхній шари з асфальтобетонної суміші на площі 10200 м² (100%). Завершено роботи з корчування пнів на узбіччях, укріплення узбіч, нанесення розмітки. Роботи завершено.
2. О080617 Приютне - Новозлатопіль - Красноселівка - Федорівка - Кінські Роздори, протяжністю 8,6 км. Договір укладено з ТОВ ІНКОМЦЕНТР-ІНВЕСТ», вартість договору 58 936,5 тис. грн.

На об'єкті завершено на 100% вирубка порослі на узбіччях на всій протяжності 8,6 км, корчування пнів. Завершено роботи з фрезерування старого покриття, укріплення основи ЩПС (1700 м²). Закінчено роботи з влаштування вирівнюючого шару, виконано на 49 800 м² (100%).

Роботи з експлуатаційного утримання виконує підрядна організація ТОВ «ІНКОМЦЕНТР-ІНВЕСТ».

На експлуатаційне утримання передбачено 11 218,0 тис. грн. Виконано, прийнято та профінансовано робіт на 9 336,5 тис грн.

Ямковий ремонт виконано по автодорогам: О080617 Приютне - Новозлатопіль - Красноселівка - Федорівка - Кінські Роздори, на площі 1280 м², С081403 /Т-04-01/ - Костянтинівка – Межиріч, на площі 675 м², О080615 Гуляйполе - Марфопіль - Новоселівка –Тернове, на площі 280 м², О081491 Пологи - Кінські Роздори - Андріївка - Нововасилівка - Бердянськ, на площі 1490 м².

Всього виконано робіт на загальній площі 3725 м².

Виконано аварійний ремонт покриття суцільними ділянками по автодорогам: О080617 Приютне - Новозлатопіль - Красноселівка - Федорівка - Кінські Роздори, на площі 3168 м², О080615 Гуляйполе - Марфопіль - Новоселівка –Тернове, на площі 2148 м², С081403 /Т-04-01/ - Костянтинівка – Межиріч, на площі 1992 м², О081491 Пологи - Кінські Роздори - Андріївка - Нововасилівка - Бердянськ, на площі 858 м².

Всього виконано аварійних робіт на загальній площі 8166 м².

Проведено аварійні роботи з ремонту мостового переходу на автомобільній дорозі С081405 /О081491/ - Воскресенка. Роботи виконано фахівцями субпідрядної організації ТОВ «ПІВДЕНРЕМБУД», які були залучені підрядником, зважаючи на відсутність фахівців з виконання спеціалізованих робіт для відновлення прогонової будови мостового переходу.

За окремим договором виконуються роботи ТОВ «ДОРРЕМ ТЕХНОЛОГІЇ» з ліквідації ямковості пневмоструменевим методом, виконано на площі 9 672 м², по автодорогам: О081491 Пологи – Кінські Роздори – Андріївка – Нововасилівка – Бердянськ-1959 м², О080617 Приютне – Новозлатопіль – Красноселівка – Федорівка – Кінські Роздори-964 м², О081452 Балочки – Надійне-1224 м², О081450 Станція Новокарлівка – Вербове – /Т-04-01/-2045 м², О081873 Роботине – Успенівка – Вербове-405 м², О080615 Гуляйполе-Марфопіль-Новоселівка-Тернове-719 м², С081403 /Т-04-01/ - Костянтинівка – Межиріч-2356 м². Всього заплановано 12 538 м², на суму 3 906,5 тис. грн.

Роботи продовжуються по автодорогам О081450 та О081452.

 Частково виконано роботи з ліквідації порослі по автодорозі О081491 Пологи-Кінські Роздори - Андріївка-Нововасилівка-Бердянськ, на ділянці м. Пологи – с. Кінські Роздори.

 Виконано роботи з покосу трав на узбіччях доріг: О081491 Пологи-Кінські Роздори - Андріївка-Нововасилівка-Бердянськ, О081450 Станція Новокарлівка – Вербове – /Т-04-01/, О080615 Гуляйполе-Марфопіль-Новоселівка-Тернове, С081403 /Т-04-01/ - Костянтинівка – Межиріч, О080617 Приютне – Новозлатопіль – Красноселівка – Федорівка – Кінські Роздори.